ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2022

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προοίμιο.  Επίσημη  Εφημερίδα  της Ε.Ε.: L 313,  28.11.2015,  σ. 1. | Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ορθότερης εναρμόνισης με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 7, την παράγραφο 3 του άρθρου 8 και το άρθρο 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης», | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 187(Ι) του 2002  85(Ι) του 2007  10(Ι) του 2008  79(Ι) του 2009  51(Ι) του 2013  180(I) του 2013  114(Ι) του 2018  97(Ι) του 2020  126(Ι) του 2021  …..(Ι) του 2022. | Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Συνοπτικός  τίτλος.  Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα  Τρίτο (Ι):  27.7.2018. | 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμούς του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018 και 2022. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 6  των βασικών κανονισμών. | 2. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (4Α): | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | «(4Α) Ο Υπουργός κινεί τη διαδικασία χορήγησης άδειας εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης από τον φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (4) και ενημερώνει τον φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας.». | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 8  των βασικών κανονισμών. | 3. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | (α) | Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (7), της φράσης «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»∙ και | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  | (β) | με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου της παραγράφου (8) σε υποπαράγραφο (α) και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  | «(β) Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Υπουργό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ: | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  | Νοείται ότι, ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει τους κανόνες για το είδος, τη συχνότητα και τον μορφότυπο της εν λόγω ενημέρωσης.». | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 9  των βασικών κανονισμών. | 4. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (3), της φράσης «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση». | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Τροποποίηση του Κανονισμού 10 των βασικών κανονισμών. | 5. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ενημερώνει» (πρώτη γραμμή) της φράσης «, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,». | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Τροποποίηση  των βασικών κανονισμών με  την προσθήκη  του νέου Κανονισμού 13. | 6. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 12, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | «Μεταβατικές διατάξεις.  Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα  Τρίτο (Ι):  ……. | | 6.-(1) Έως την 31ή Δεκεμβρίου 2023, για τις ακόλουθες αδειοδοτημένες, κατά την έναρξη ισχύος των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 2022, μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου μεγαλύτερο των 5MW εφαρμόζονται οι ακόλουθες προδιαγραφές και οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων: | | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  |  | | (α) | Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με υγρό καύσιμο εφαρμόζονται- | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  | (i) | | οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με τον δείκτη αμαύρωσης: | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | | Νοείται ότι, ο δείκτης αμαύρωσης των εκπεμπόμενων, στην ατμόσφαιρα, αερίων δεν υπερβαίνει το τρία (3) στην κλίμακα Bacharach, καθώς και η περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα είναι μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ όγκο και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του επτάμισι τοις εκατόν (7,5%) κατ’ όγκο, και | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | (ii) | | οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με την εκπομπή σκόνης: | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | | Νοείται ότι, η οριακή τιμή εκπομπής σκόνης στα αέρια απόβλητα είναι 100 mg/Nm3, με βάση αναφοράς την κατ’ όγκο αναλογία οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς τρία τοις εκατό (3%), | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | (β) | για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άνθρακα ή ξύλο εφαρμόζονται- | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  | (i) | | | οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με την εκπομπή σκόνης: | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | | | Νοείται ότι, η οριακή τιμή εκπομπής σκόνης στα αέρια απόβλητα είναι 100 mg/Nm3, με βάση αναφοράς την κατ’ όγκο αναλογία οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς επτά τοις εκατό (7%) στην περίπτωση καύσης άνθρακα και έντεκα τοις εκατό (11%) στην περίπτωση καύσης ξύλου, και | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  | (ii) | | | οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με την εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα: | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | | | Νοείται ότι, η οριακή τιμή εκπομπής μονοξειδίου του άνθρακα στα αέρια απόβλητα είναι 200 mg/Nm3, με βάση αναφοράς την κατ’ όγκο αναλογία οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς επτά τοις εκατό (7%) στην περίπτωση καύσης άνθρακα και έντεκα τοις εκατό (11%) στην περίπτωση καύσης ξύλου. | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  | Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα  Τρίτο (Ι):  27.7.2018. | | (2) Έως την 31ή Δεκεμβρίου 2028, για τις ακόλουθες, αδειοδοτημένες κατά την έναρξη ισχύος των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 2022, μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου μικρότερο ή ίσο από 5MW, τις εφαρμόζονται οι ακόλουθες προδιαγραφές και οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων: | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  |  | | (α) | | Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με υγρό καύσιμο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με τον δείκτη αμαύρωσης: | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | Νοείται ότι, ο δείκτης αμαύρωσης των εκπεμπόμενων αερίων στην ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνει το τρία (3) στην κλίμακα Bacharach, καθώς και η περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα είναι μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ όγκο και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του επτάμισι τοις εκατό (7,5%) κατ’ όγκο, | | |
|  |  | |  | |  | | | |
|  |  | | (β) | | για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άνθρακα ή ξύλο ή χαρτί εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων αναφορικά με την εκπομπή σκόνης: | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | | Νοείται ότι, η οριακή τιμή εκπομπής σκόνης στα αέρια απόβλητα είναι 150 mg/Nm3, με βάση αναφοράς την κατ’ όγκο αναλογία οξυγόνου στα απόβλητα ίση προς επτά τοις εκατό (7%) στην περίπτωση καύσης άνθρακα, έντεκα τοις εκατό (11%) στην περίπτωση καύσης ξύλου και δώδεκα τοις εκατό (12%) στην περίπτωση καύσης χαρτιού.». | | |

23.03.059.026-2022

ΑΦ/ΑΒ/ΜΙ